ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 002/2019 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO 2, SITUADA À RUA CRESCÊNCIO RIBEIRO, SN, QUADRA C, NO BAIRRO MARIA SILVÉRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.


 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	ITEM
	CÓD.
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTD.
	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
	PREÇO TOTAL

	1
	
	INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO
	
	
	
	
	

	1.1
	IIO-PLA-005
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
	UND
	1
	
	
	

	2.0
	
	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA
	
	
	
	
	

	2.1
	DEM-ALV-010
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES)
	m³
	53,76
	
	
	

	2.2
	DEM-PIS-005
	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO  (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, AREA EXTERNA )
	M²
	200,00
	
	
	

	3
	
	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO
	
	
	
	
	

	3.1
	TER-REG-005
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE  (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO)
	M2
	200,00
	
	
	

	3.2
	EST-CON-085
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA,  (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, SOLARIUM , RECOMPOSIÇÃO EXTERNA)
	M³
	16,00
	
	
	

	3.3
	PIS-CIM-100
	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, SOLARIUM)
	M³
	101,00
	
	
	

	3.4
	REV-POR-012
	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO + SOLARIUM
	M²
	444,43
	
	
	

	3.5
	ROD-CER-005
	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM
	M
	381,00
	
	
	

	3.6
	SOL-GRA-005
	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM
	M²
	6,80
	
	
	

	4
	
	ALVENARIA - DRENO
	
	
	
	
	

	4.1
	ARM-AÇO-020
	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60
	Kg
	45
	
	
	

	4.2
	FUN-FOR-005
	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)
	M²
	2
	
	
	

	4.3
	PIS-LAJ-025
	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
	M²
	11,00
	
	
	

	4.4
	LAJ-ESC-005
	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA
	
	11,00
	
	
	

	4.5
	ALV-BLO-035
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM, A REVESTIR, PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA COZINHA E SOLARIUM
	M²
	27,52
	
	
	

	4.6
	REV-CHA-005
	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER (INTERNO)h=0,80m
	M²
	283,20
	
	
	

	4.7
	REV-REB-010
	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (INTERNO) h=0,80m
	M²
	283,20
	
	
	

	4.8
	REV-CHA-005
	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER (EXTERNO) h=0,80m
	M²
	77,76
	
	
	

	4.9
	REV-REB-010
	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (EXTERNO) h=0,80m
	M²
	77,76
	
	
	

	4.10
	REV-AZU-005
	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM ALINHADOL,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVEREJUNTAMENTO (COZINHA NOVA)
	M²
	22,00
	
	
	

	4.11
	REV-AZU-015
	REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM (C0ZINHA NOVA)
	M²
	22,00
	
	
	

	4.12
	RO-40930
	DRENO ESPINHA DE PEIXE DE BRITA, TIPO DR.EP-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS
	M
	150,00
	
	
	

	4.13
	RO-40976
	MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
	M²
	150,00
	
	
	

	5
	
	TANQUE  EXTERNO
	
	
	
	
	

	3.12
	HID-TUB-045
	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM M
	M
	5,00
	
	
	

	3.13
	HID-TUB-010
	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,25 MM
	M
	5,00
	
	
	

	
	COB-TEL-030
	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM
	M²
	6,25
	
	
	

	3.19
	PLU-CAL-010
	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40
	M
	10,00
	
	
	

	3.21
	PLU-CON-005
	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
	M
	3,00
	
	
	

	5
	
	PINTURA INTERNA E EXTERNA
	
	
	
	
	

	5.0
	PIN-ACR-035
	PINTURA ACRÍLICA DE PISO (HALL INTERNO E GARAGEM)
	M²
	130,00
	
	
	

	5.1
	PIN-LIX-005
	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE
	M²
	150,00
	
	
	

	5.2
	PIN-EMA-010
	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA
	M²
	150,00
	
	
	

	5.3
	PIN-LAT-006
	PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO)
	M²
	490,00
	
	
	

	5.4
	PIN-ACR-005
	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA)
	M²
	639,00
	
	
	

	5.5
	PIN-ACR-005
	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)
	M²
	585,72
	
	
	

	5.6
	PIN-SEL-005
	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (INTERNA)
	M²
	319,50
	
	
	

	5.7
	PIN-SEL-005
	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (EXTERNA)
	M²
	292,50
	
	
	

	5.8
	PIN-ESM-005
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (GRADIL)
	M²
	57,20
	
	
	

	5.9
	PIN-ESM-005
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (esquadrias)
	M²
	126,16
	
	
	

	5.10
	PIN-ESM-015
	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA
	M²
	50,25
	
	
	

	6
	
	ESQUADRIAS -POÇO- BOMBA- REPAROS
	
	
	
	
	

	6.1
	SER-COL-020
	ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS  ( PORTÃO FRONTAL)
	M²
	3,6
	
	
	

	6.2
	ER-JAN-005
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO (COZINHA)
	M²
	3
	
	
	

	6.3
	BAN-ARD-010
	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( ALMOXARIFADO)
	M²
	13,75
	
	
	

	6.4
	SER-JAN-016
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VITRO SALA NOVA)
	M²
	2
	
	
	

	6.5
	SER-POR-055
	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO (DML)
	M²
	0,64
	
	
	

	6.6
	PEI-GRA-010
	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (RECEPÇÃO)
	M²
	4,00
	
	
	

	6.7
	SER-GRA-005
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
	M²
	51,04
	
	
	

	6.8
	HID-BOM-023
	CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 1/3 HP
	U
	1,00
	
	
	

	6.9
	ELE-QUA-045
	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,5 CV, RECALQUE
	U
	1,00
	
	
	

	6.10
	SEE-POÇ-005
	POÇO ABSORVENTE DE D = 150 CM X 3 M, REVESTIDO EM ALVENARIA DE TIJOLO REQUEIMADO, FUNDO DE AREIA E BRITA E TAMPA EM LAJE ESP. = 8 CM, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
	U
	3,00
	
	
	

	6.11
	MERCADO
	VENTILADOR DE 3 PÁ  PAREDE OU TETO (2X ESPERA,1X RECEPÇÃO,1X REUNIÕES 1X REFEITORIO)
	U
	5,00
	
	
	

	6.12
	VERBA
	REPAROS ELETRICOS E HIDRO-SANITARIOS
	U
	1,00
	
	
	

	TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI
	

	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI
	






___________________________________, ____de _______________de _______.

 
____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ



OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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