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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 372/2019 – TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA DE ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADA AOS PEDESTRES E CICLISTAS, CONSTITUINDO TRAVESSIA SOBRE O RIO SAPUCAÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.


 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTD. 
	UNIT.
	UNIT COM BDI
	TOTAL
	TOTAL COM BDI

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	SUBTOTAL
	1
	
	

	1.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	M2
	5,18
	
	
	
	

	1.2
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
	M3
	1,88
	
	
	
	

	1.3
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
	M3
	2,14
	
	
	
	

	1.4
	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
	M2
	56,55
	
	
	
	

	1.5
	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA
	M3
	1,88
	
	
	
	

	1.6
	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG
	U
	1,00
	
	
	
	

	1.7
	BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG
	U
	1,00
	
	
	
	

	1.8
	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG
	U
	1,00
	
	
	
	

	1.9
	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS
	U
	2,00
	
	
	
	

	1.10
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
	M2
	400,00
	
	
	
	

	1.11
	TRANSPORTE DE TABULEIROS DE CONCRETO - PONTE DE 08 METROS: 14.4 TONELADAS - PONTE DE 10 METROS: 16.8 TONELADAS - PONTE DE 12 METROS: 19.2 TONELADAS - PONTE DE 15 METROS: 24.0 TONELADAS - PONTE DE 18 METROS: 28.8 TONELADAS
	TXKM
	8400,00
	
	
	
	

	1.12
	REMOÇÃO DE PARAPEITO
	U
	1,00
	
	
	
	

	1.13
	RELOCAÇÃO DE POSTE
	U
	7,00
	
	
	
	

	2
	INFRAESTRUTURA
	
	
	SUBTOTAL
	2
	
	

	2.1
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
	M3
	42,05
	
	
	
	

	2.1.2
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	M3
	30,87
	
	
	
	

	2.1.3
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
	M2
	11,52
	
	
	
	

	2.1.4
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
	M2
	8
	
	
	
	

	2.1.5
	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES
	M2
	64
	
	
	
	

	2.1.6
	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	720
	
	
	
	

	2.2
	ESTACA
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 420 MM/130T
	M
	64
	
	
	
	

	2.2.2
	CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS
	U
	8
	
	
	
	

	2.2.3
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM
	VB
	1
	
	
	
	

	2.3
	BLOCO DE COROAMENTO
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
	M2
	47,79
	
	
	
	

	2.3.2
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3
	8,88
	
	
	
	

	2.3.3
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
	KG
	447,6
	
	
	
	

	2.3.4
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	KG
	119,4
	
	
	
	

	2.4
	PILAR PRÉ-MOLDADO
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	M3
	19,52
	
	
	
	

	2.4.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM)
	KG
	1337,4
	
	
	
	

	2.4.3
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
	KG
	951,2
	
	
	
	

	2.4.4
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHP
	48
	
	
	
	

	2.4.5
	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS (VIGA METÁLICA/TABULEIRO PRÉ MOLDADO)
	M3
	0,03
	
	
	
	

	2.4.6
	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM
	UN
	16
	
	
	
	

	2.4.7
	APARELHO DE APOIO ELASTÔMERO
	UN
	4
	
	
	
	

	3
	ESTRUTURA METÁLICA
	
	
	SUBTOTAL
	3
	
	

	3.1
	ESTRUTURA PRINCIPAL
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
	KG
	13919,76
	
	
	
	

	3.1.2
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
	CHP
	192
	
	
	
	

	3.1.3
	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
	CHI
	32
	
	
	
	

	3.1.4
	ESTRUTURA METÁLICA - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 32,7
	KG
	5101,2
	
	
	
	

	3.1.5
	ESTRUTURA METÁLICA - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50
	KG
	6006
	
	
	
	

	3.1.6
	ESTRUTURA METÁLICA - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 150 X 13,0
	KG
	1248
	
	
	
	

	3.1.7
	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2
	KG
	2028
	
	
	
	

	3.1.8
	PARAFUSO PESADO ASTM ZINCADO A325 3/4" X 2.1/2" CISER
	UN
	4108
	
	
	
	

	3.1.9
	PORCA SEXTAVADA ASTM 3/4''
	UN
	4108
	
	
	
	

	3.1.10
	ARRUELA LISA ASTM F-436 3/4"
	UN
	4108
	
	
	
	

	3.1.11
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
	M2
	604,8
	
	
	
	

	3.1.12
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL
	TXKM
	77760
	
	
	
	

	3.2
	ITENS CONSTRUTIVOS
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	PISO E GUARDA CORPO
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.1
	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
	KG
	4800
	
	
	
	

	3.2.1.2
	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2
	KG
	7104
	
	
	
	

	3.3
	REVESTIMENTO
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
	M2
	660
	
	
	
	

	4
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	
	
	SUBTOTAL
	4
	
	

	4.1
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1
	
	
	
	

	4.2
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	18
	
	
	
	

	4.3
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	2
	
	
	
	

	4.4
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	19
	
	
	
	

	4.5
	ARRUELA PRESSÃO GALVANIZADA C 1/4" COM 10 PEÇAS
	UN
	1
	
	
	
	

	4.6
	BUCHA NYLON S4
	UN
	170
	
	
	
	

	4.7
	BUCHA NYLON S6
	UN
	12
	
	
	
	

	4.8
	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS 2,9x25 mm
	UN
	170
	
	
	
	

	4.9
	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS 4,2x32 mm
	UN
	8
	
	
	
	

	4.10
	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS 4,8x45 mm
	UN
	4
	
	
	
	

	4.11
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	320
	
	
	
	

	4.12
	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM
	U
	2
	
	
	
	

	4.13
	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1
	
	
	
	

	4.14
	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
	UN
	1
	
	
	
	

	4.15
	RELE TEMPORIZADOR
	UN
	1
	
	
	
	

	4.16
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	2
	
	
	
	

	4.17
	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA 3/4
	UN
	170
	
	
	
	

	4.18
	ABRAÇADEIRA TIPO UNHA 1
	UN
	8
	
	
	
	

	4.19
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	1
	
	
	
	

	4.20
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	35
	
	
	
	

	4.21
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	8
	
	
	
	

	4.22
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	140
	
	
	
	

	4.23
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	UN
	18
	
	
	
	

	4.24
	LÂMPADA TUBULAR LED 10W
	UN
	36
	
	
	
	

	4.25
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE
	U
	1
	
	
	
	

	5
	OBRAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE
	
	
	SUBTOTAL
	5
	
	

	5.1
	FAIXA ELEVADA
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	48
	
	
	
	

	5.1.2
	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
	M3
	4,16
	
	
	
	

	5.1.3
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
	M3
	6,24
	
	
	
	

	5.1.4
	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
	M2
	52
	
	
	
	

	5.1.5
	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
	M2
	35,5
	
	
	
	

	5.1.6
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM
	M2
	0,81
	
	
	
	

	5.2
	ACESSIBILIDADE
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	72,525
	
	
	
	

	5.2.2
	PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM
	M2
	85
	
	
	
	

	5.2.3
	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO
	M
	35
	
	
	
	

	5.2.4
	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA
	M3
	81
	
	
	
	

	6
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	SUBTOTAL
	6
	
	

	6.1
	LIMPEZA GERAL DE OBRA
	M2
	1066,56
	
	
	
	

	6.2
	PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).
	M2
	312
	
	
	
	

	6.3
	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
	M2
	1066,56
	
	
	
	

	6.4
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	0,44
	
	
	
	

	TOTAL 
	
	




___________________________________, ____de _______________de _______.

 
____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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