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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.


 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTD.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO UNIT. COM BDI
	TOTAL
	TOTAL COM BDI

	1
	CASA DE MAQUINAS
	
	
	
	SUBTOTAL
	1
	

	1.1
	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	32,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	32
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	32,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	32
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	20,00
	
	
	
	

	1.4
	REMOÇÃO DAS BOTOEIRAS EXTERNAS
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	2
	SISTEMA DO HIDRANTE
	
	
	
	SUBTOTAL
	2
	

	2.1
	INTEGRAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	23,00
	
	
	
	

	2.1.2
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
	M2
	4,83
	
	
	
	

	2.1.3
	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	2,00
	
	
	
	

	2.1.4
	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	2,00
	
	
	
	

	2.1.5
	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	UN
	5,00
	
	
	
	

	2.2
	REMOÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"
	UN
	2,00
	
	
	
	

	2.2.2
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	0,15
	
	
	
	

	
	COMP.
	0,6
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LARG.
	0,4
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PROF.
	0,5
	M
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	0,15
	M³
	(+ 25% DE PERDA)
	
	
	
	
	
	

	2.3
	TROCA DAS MANGUEIRAS DE HIDRANTE
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA
	UN
	17,00
	
	
	
	

	
	QTD. INTERNA
	7
	
	
	A QUANTIDADE FOI SOMADA EM PROJETO
	
	
	
	
	
	

	
	QTD. EXTERNA
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	17
	U
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	CHAVE STORZ 63 x 38 mm LATÃO
	U
	17,00
	
	
	
	

	3
	EXTINTORES
	
	
	
	SUBTOTAL
	3
	

	3.1
	TROCA DOS EXTINTORES DA INCUBADORA
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
	U
	14,00
	
	
	
	

	
	QUANTIDADE PAV. INFERIOR
	10
	
	
	A QUANTIDADE FOI SOMADA EM PROJETO
	
	
	
	
	
	

	
	QUANTIDADE PAV. SUPERIOR
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	14
	U
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	REMOÇÃO DOS ABRIGOS E EXTINTORES EXTERNOS
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	4
	SINALIZAÇÃO
	
	
	
	SUBTOTAL
	4
	

	4.1
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)
	U
	15,00
	
	
	
	

	4.3
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)
	U
	16,00
	
	
	
	

	4.4
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)
	U
	2,00
	
	
	
	

	4.5
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)
	U
	11,00
	
	
	
	

	4.6
	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES
	U
	21,00
	
	
	
	

	4.7
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	U
	14,00
	
	
	
	

	4.8
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 200 X300 MM (ALARME DE INCÊNDIO)
	U
	5,00
	
	
	
	

	4.9
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"- 200 X300 MM (BOMBA DE INCÊNDIO)
	U
	1,00
	
	
	
	

	4.10
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 300 X300 MM (ALARME SONORO)
	U
	5,00
	
	
	
	

	4.11
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8"- 300 X300 MM (HIDRANTE)
	U
	11,00
	
	
	
	

	4.12
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 450 X450 MM (SISTEMA DE PROTEÇÃO)
	U
	2,00
	
	
	
	

	4.13
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 380 X 190 MM (LOTAÇÃO MÁXIMA)
	U
	2,00
	
	
	
	

	4.14
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M4" - 380 X 190 MM (PORTA CORTA FOGO)
	U
	5,00
	
	
	
	

	4.15
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM (PORTAS ABERTAS)
	U
	5,00
	
	
	
	

	4.16
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)
	U
	1,00
	
	
	
	

	4.17
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)
	U
	2,00
	
	
	
	

	4.18
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA P/ CIMA)
	U
	39,00
	
	
	
	

	4.19
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO CHOQUE ELÉTRICO)
	U
	2,00
	
	
	
	

	4.20
	PLACA FOTOLUMINESCENTE- 300 X300 MM (ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO)
	U
	1,00
	
	
	
	

	4.21
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	32,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	32
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
	
	
	
	SUBTOTAL
	5
	

	5.1
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W
	U
	67,00
	
	
	
	

	5.2
	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2
	M
	268,00
	
	
	
	

	5.3
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
	UN
	67,00
	
	
	
	

	5.4
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	67,00
	
	
	
	

	5.5
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W
	U
	67,00
	
	
	
	

	5.6
	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	136,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	136
	H
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ADEQUAÇÃO DA ESCADA
	
	
	
	SUBTOTAL
	6
	

	6.1
	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	16,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	16
	H
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.2
	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO
	M
	60,00
	
	
	
	

	6.2
	CORRIMÃO
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P
	M
	35,00
	
	
	
	

	6.2.2
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
	M2
	4,50
	
	
	
	

	6.2.3
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	GUARDA-CORPO EXTERNO
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
	M
	15,00
	
	
	
	

	6.3.2
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
	M2
	4,50
	
	
	
	

	6.3.3
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	7
	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	
	
	
	SUBTOTAL
	7
	

	7.2
	INSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS INTERNAS
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 VIAS-BOBINA 200m
	U
	1,00
	
	
	
	

	7.2.2
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")
	M
	150,00
	
	
	
	

	7.2.3
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
	M2
	24,00
	
	
	
	

	7.2.4
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.5
	ACIONADOR MANUAL BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO (BOTOEIRA)
	U
	5,00
	
	
	
	

	7.2.8
	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL
	U
	1,00
	
	
	
	

	7.2.9
	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2
	M
	268,00
	
	
	
	

	7.2.10
	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
	UN
	67,00
	
	
	
	

	7.2.11
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	67,00
	
	
	
	

	7.2.12
	SIRENE-ÁUDIO VISUAL
	U
	5,00
	
	
	
	

	7.2.13
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	UN
	5,00
	
	
	
	

	7.2.14
	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	16,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	16
	H
	
	
	
	
	
	
	

	8
	INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP
	
	
	
	SUBTOTAL
	8
	

	8.1
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	1,00
	
	
	
	

	
	HORAS
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DIAS
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	8
	H
	
	
	
	
	
	
	

	8.2
	TAMPÃO COBRE ROSC 1/2(CAP)
	U
	1,00
	
	
	
	

	8.3
	NIPLE ROSCA NPT 1/2" X 1/4"- LATÃO
	U
	1,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL:
	
	




___________________________________, ____de _______________de _______.

 
____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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