[bookmark: _Hlk34141899]ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 169/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.


 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A
Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDE.
	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R$)
	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) (R$)
	PREÇO TOTAL
(R$)

	Obra de Drenagem e Pavimentação de Ruas do Município
	
	

	1.
	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
	-
	-
	
	
	

	1.1.
	DRENAGEM
	-
	-
	
	
	

	1.1.1.
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	-
	-
	
	
	

	1.1.1.0.1.
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
	M2
	4,50
	245,00
	
	

	1.1.2.
	CANTEIRO DE OBRA
	-
	-
	
	
	

	1.1.2.0.1.
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
	M2
	12,00
	578,69
	
	

	1.1.2.0.2.
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
	MES
	4,00
	584,73
	
	

	1.1.3.
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	-
	-
	
	
	

	1.1.3.1.
	ESCAVAÇÃO- TRANSPORTE- REATERRO
	-
	-
	
	
	

	1.1.3.1.1.
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
	M3
	2.554,66
	5,52
	
	

	1.1.3.1.2.
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
	M3
	2.264,89
	5,40
	
	

	1.1.3.1.3.
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
	M3XKM
	25.801,82
	1,24
	
	

	1.1.3.1.4.
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
	M3
	1.336,45
	17,51
	
	

	1.1.3.1.5.
	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
	M3
	1.827,93
	16,93
	
	

	1.1.3.1.6.
	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
	M
	558,00
	1,77
	
	

	1.1.4.
	DRENAGEM E CAIXAS - PVs
	-
	-
	-
	
	

	1.1.4.0.1.
	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
	UN
	22,00
	662,54
	
	

	1.1.4.0.2.
	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018
	UN
	5,00
	6.629,08
	
	

	1.1.4.0.3.
	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018
	M
	6,00
	153,57
	
	

	1.1.4.0.4.
	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
	UN
	5,00
	367,71
	
	

	1.1.4.0.5.
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	88,27
	74,22
	
	

	1.1.4.0.6.
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	35,00
	83,50
	
	

	1.1.4.0.7.
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	558,00
	553,08
	
	

	1.1.5.
	OBRAS DE FUNDAÇÃO DA DRENAGEM e ESCORAMENTOS
	-
	-
	-
	
	

	1.1.5.1.
	BASE PARA TUBULAÇÃO, CAIXAS E PVs
	-
	-
	
	
	

	1.1.5.1.1.
	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
	M3
	334,80
	73,21
	
	

	1.1.5.1.2.
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
	M3XKM
	8.370,00
	1,17
	
	

	1.1.5.1.3.
	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	M3
	167,40
	143,33
	
	

	1.1.5.1.4.
	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA
	M3XKM
	4.185,00
	0,69
	
	

	1.1.5.1.5.
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	167,40
	232,92
	
	

	1.1.5.1.6.
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	M2
	2.429,65
	28,68
	
	

	1.2.
	PAVIMENTAÇÃO
	-
	-
	-
	
	

	1.2.1.
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
	-
	-
	
	
	

	1.2.1.0.1.
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	193,63
	122,49
	
	

	1.2.1.0.2.
	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019
	M2
	1.290,86
	0,06
	
	

	1.2.1.0.3.
	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA
	M3XKM
	4.840,73
	0,69
	
	

	1.2.1.0.4.
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
	M2
	1.230,91
	1,87
	
	

	1.2.1.0.5.
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
	M3
	49,24
	1.005,87
	
	

	1.2.1.0.6.
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
	M3XKM
	1.230,91
	0,88
	
	

	1.2.1.0.7.
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADAIN LOCOEM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	199,82
	25,71
	
	

	1.3.
	CALÇADAS E SINALIZAÇÃO
	-
	-
	
	
	

	1.3.1.
	Sinalização Vertical e Horizontal
	-
	-
	
	
	

	1.3.1.0.1.
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
	M2
	0,80
	565,95
	
	

	1.3.1.0.2.
	PLACA DE ACO ESMALTADA PARAIDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM
	UN
	5,00
	80,85
	
	

	1.3.1.0.3.
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
	M2
	80,10
	14,29
	
	

	1.3.1.0.4.
	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM
	UN
	6,00
	260,70
	
	

	1.3.1.0.5.
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
	M3
	0,07
	98,44
	
	

	1.3.1.0.6.
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
	M3
	0,07
	397,69
	
	

	1.3.2.
	Calçadas
	-
	-
	
	
	

	1.3.2.0.1.
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	12,11
	403,99
	
	

	1.3.2.0.2.
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADA EXISTENTE
	UND
	2,00
	460,81
	
	

	1.3.2.0.3.
	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
	M2
	24,28
	14,29
	
	

	1.4.
	ALA
	-
	-
	-
	
	

	1.4.1.
	FINAL DE REDE DE DRENAGEM DESEMBOCANDO RIO SAPUCAÍ
	-
	-
	-
	
	

	1.4.1.0.1.
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
	M
	42,00
	59,53
	
	

	1.4.1.0.2.
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
	KG
	188,00
	5,74
	
	

	1.4.1.0.3.
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
	KG
	59,00
	6,56
	
	

	1.4.1.0.4.
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
	M3
	3,45
	423,05
	
	

	1.4.1.0.5.
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
	M2
	14,53
	80,22
	
	

	1.4.1.0.6.
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
	KG
	51,30
	6,28
	
	

	1.4.1.0.7.
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3
	2,20
	409,64
	
	

	1.4.1.0.8.
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
	M2
	26,64
	113,08
	
	

	1.4.1.0.9.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	47,50
	10,32
	
	

	1.4.1.0.10.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	10,50
	9,29
	
	

	1.4.1.0.11.
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
	KG
	95,40
	8,12
	
	

	1.4.1.0.12.
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
	M3
	1,33
	367,05
	
	

	1.4.1.0.13.
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
	M2
	29,54
	61,52
	
	

	1.4.1.0.14.
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015
	KG
	312,80
	6,15
	
	

	1.4.1.0.15.
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
	M3
	4,28
	350,22
	
	

	1.4.1.0.16.
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
	M2
	48,62
	78,04
	
	

	1.4.1.0.17.
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
	M3
	3,32
	653,14
	
	

	1.4.1.0.18.
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	M2
	77,00
	71,43
	
	

	1.4.1.0.19.
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
	M2
	133,08
	4,33
	
	

	1.4.1.0.20.
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	133,08
	24,59
	
	




___________________________________, ____de _______________de _______.


____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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