

[bookmark: _Hlk34141899]ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 129/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.


 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A
Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:



	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDE. 
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL
	TOTAL COM BDI

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	1.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	M2
	5,18
	
	
	

	1.2
	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG
	UN
	1,00
	
	
	

	1.3
	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
	M2
	575,65
	
	
	

	1.4
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
	M2
	220,35
	
	
	

	1.5
	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
	M2
	575,65
	
	
	

	1.6
	CORTE E ATERRO COMPENSADO
	M3
	575,65
	
	
	

	1.7
	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS
	U
	20,00
	
	
	

	2
	EQUIPAMENTO 01
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	2.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	M3
	0,89
	
	
	

	2.2
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	0,21
	
	
	

	2.3
	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
	M3
	0,18
	
	
	

	2.4
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
	M2
	19,33
	
	
	

	2.5
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
	M
	15
	
	
	

	2.6
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	0,9
	
	
	

	2.7
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	1,35
	
	
	

	2.8
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	19,33
	
	
	

	2.9
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	M2
	19,33
	
	
	

	2.10
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
	KG
	47,79
	
	
	

	2.11
	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	M2
	8,88
	
	
	

	2.12
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	7,08
	
	
	

	2.13
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	5,87
	
	
	

	2.14
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO
	M
	24,79
	
	
	

	2.15
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3KM
	14,39
	
	
	

	2.16
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
	M3
	1,44
	
	
	

	2.17
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	1,75
	
	
	

	2.18
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	1,75
	
	
	

	3
	EQUIPAMENTO 02
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	3.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	M3
	0,04
	
	
	

	3.2
	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
	M3
	0,01
	
	
	

	3.3
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
	M
	7,6
	
	
	

	3.4
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
	UN 
	16
	
	
	

	3.5
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	0,03
	
	
	

	4
	EQUIPAMENTO 03
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	4.1
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
	M2
	3,34
	
	
	

	4.2
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	0,24
	
	
	

	4.3
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	3,34
	
	
	

	4.4
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	M2
	3,34
	
	
	

	4.5
	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	M2
	0,95
	
	
	

	4.6
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	0,29
	
	
	

	5
	EQUIPAMENTO 04
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	5.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	M3
	3,2
	
	
	

	5.2
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	0,77
	
	
	

	5.3
	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
	M3
	0,64
	
	
	

	5.4
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
	M
	19,11
	
	
	

	5.5
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
	M2
	73,48
	
	
	

	5.6
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
	M
	37,5
	
	
	

	5.7
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	4,03
	
	
	

	5.8
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	5,14
	
	
	

	5.9
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	73,48
	
	
	

	5.10
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	M2
	73,48
	
	
	

	5.11
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
	KG
	230,22
	
	
	

	5.12
	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	M2
	15,34
	
	
	

	5.13
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	52,01
	
	
	

	5.14
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	49,54
	
	
	

	5.15
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO
	M
	111,6
	
	
	

	5.16
	NOME DO SERVIÇO INVÁLIDO
	M3XKM
	45,11
	
	
	

	5.17
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
	M3
	4,51
	
	
	

	5.18
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	31,78
	
	
	

	5.19
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	31,78
	
	
	

	6
	EQUIPAMENTO 05
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	6.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	M3
	1066,6
	
	
	

	6.2
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	0,72
	
	
	

	6.3
	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
	M3
	0,6
	
	
	

	6.4
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
	M2
	71,6
	
	
	

	6.5
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
	M
	19,5
	
	
	

	6.6
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	4,3
	
	
	

	6.7
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	5,01
	
	
	

	6.8
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	71,6
	
	
	

	6.9
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	M2
	71,6
	
	
	

	6.10
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
	KG
	195,45
	
	
	

	6.11
	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	M2
	15,68
	
	
	

	6.12
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	65,78
	
	
	

	6.13
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	65,6
	
	
	

	6.14
	CANTONEIRA 3" P/ TAMPA DE CONCRETO
	UNIDADE
	2
	
	
	

	6.15
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO
	M
	119,4
	
	
	

	6.16
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3XKM
	36,29
	
	
	

	6.17
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
	M3
	3,63
	
	
	

	6.18
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	31,59
	
	
	

	6.19
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	31,59
	
	
	

	7
	EQUIPAMENTO 06
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	7.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	M3
	4,28
	
	
	

	7.2
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	1,03
	
	
	

	7.3
	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
	M3
	0,86
	
	
	

	7.4
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
	M
	6,55
	
	
	

	7.5
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM 
	UN 
	16
	
	
	

	7.6
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
	M2
	106,05
	
	
	

	7.7
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
	M
	40,5
	
	
	

	7.8
	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	M3
	6,31
	
	
	

	7.9
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	7,43
	
	
	

	7.10
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	106,05
	
	
	

	7.11
	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
	M2
	106,05
	
	
	

	7.12
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)
	KG
	315,38
	
	
	

	7.13
	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	M2
	11,38
	
	
	

	7.14
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	59,49
	
	
	

	7.15
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
	M3
	73,88
	
	
	

	7.16
	CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 " 
	KG 
	291,77
	
	
	

	7.17
	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO
	M
	174,62
	
	
	

	7.18
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3XKM
	56,53
	
	
	

	7.19
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
	M3
	5,65
	
	
	

	7.20
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	M2
	21,53
	
	
	

	7.21
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	M2
	21,53
	
	
	

	8
	EQUIPAMENTO 07
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	8.1
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
	M2
	318,09
	
	
	

	8.2
	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
	M2
	318,09
	
	
	

	8.3
	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
	M2
	318,09
	
	
	

	9
	DRENAGEM
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	9.1
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
	M3
	 23,57 
	
	
	

	9.2
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	 19,92 
	
	
	

	9.3
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	 37,50 
	
	
	

	9.4
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES
	M
	 44,35 
	
	
	

	9.5
	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL 
	M 
	 32,00 
	
	
	

	9.6
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	M
	 32,00 
	
	
	

	9.6
	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA
	UN
	 3,00 
	
	
	

	9.7
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	UN
	 2,00 
	
	
	

	9.8
	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
	U
	 1,00 
	
	
	

	9.9
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3XKM
	 45,58 
	
	
	

	9.10
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
	M3
	 4,56 
	
	
	

	10
	SERVIÇOS FINAIS
	 
	 
	SUBTOTAL 
	
	

	10.1
	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM REVESTIMENTO CIMENTÍCIO OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS
	M2
	575,61
	
	
	

	10.2
	SERVIÇO DE CALANDRAGEM EM TUBO DE AÇO (EQUIP 02 E 04)
	M
	26,71
	
	
	

	10.3
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	M2
	575,61
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL:
	 R$ 245.639,07 
	 R$ 310.775,82 



___________________________________, ____de _______________de _______.


____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
66

