ANEXO V

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	OBRA  :   Drenagem Pluvial

	DADOS DA EMPRESA:

	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias
	(    )
	DIRETA
	(   )
	INDIRETA

	
	
	
	LDI
	25,00%

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTD.
	VL. UNIT.
S/ LDI
	VL. UNIT.
C/ LDI
	PREÇO TOTAL

	01.
	Serviços preliminares
	

	01.01
	Fornecimento e instalação de placa de obra
	un.
	1,00
	
	
	

	01.02
	Cones de sinalização, conforme projeto padrão COPASA 065/ - fornecimento e movimentação
	un./dia
	50,00
	
	
	

	01.03
	Sinalização noturna - fornecimento e instalação
	un./dia
	50,00
	
	
	

	01.04
	Tapume em chapa de madeira compensada p/ sinalização e contenção de material escavado - fornecimento e movimentação
	un./dia
	50,00
	
	
	

	01.05
	Barracão de obras
	m²
	10,00
	
	
	

	02.
	Serviços Técnicos
	

	02.01
	Cadastro de rede coletora de pluvial
	m
	370,00
	
	
	

	02.02
	Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais - obras
	m
	370,00
	
	
	

	03.
	Movimento de terra
	

	03.01
	Escavação  mecanica de vala, 1  categoria, com fundo de 1,50 ate 3,00m c/ descarga sobre caminhão
	m³
	700,00
	
	
	

	03.02
	Apiloamento de fundo de vala com placa vibratoria
	m²
	370,00
	
	
	

	03.03
	Reaterro e Compactação mecanizada com  compactador
	m³
	700,00
	
	
	

	03.04
	Carga e Descarga de material  a granel de caminhão dmt 1800 a 2000 m-bota fora
	m³
	700,00
	
	
	

	03.05
	Transporte local, em perímetro urbano de material em geral, a granel 1 A 2 KM- aterro
	m³
	925,00
	
	
	

	04.
	Escoramentos
	

	04.01
	Estrutura de escoramento de valas descontinuo, com pranchas e longarinas de peroba
	m²
	500,00
	
	
	

	05.
	Esgotamento 
	

	05.01
	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestido com cimento e areia sobre base de concreto inclusive quadro, cantoneira e grelha de ferro, incluindo cava e reaterro.
	un.
	28,00
	
	
	

	05.02
	Boca de lobo (dupla) em alvenaria de tijolo maciço, revestido com cimento e areia sobre base de concreto inclusive  cantoneira e grelha de ferro, incluindo cava e reaterro.
	un.
	5,00
	
	
	

	06.
	Obras de contenção
	

	06.01
	Enrocamento manual sem arrumação do material inclusive fornecimento de material
	m³
	40,00
	
	
	

	07.
	Fundação e Estrutura
	 
	 
	
	
	

	07.01
	Lastro de pedra britada, apiloada
	m³
	40,00
	
	
	

	07.02
	Lastro de concreto para berço e ala simples,fck 15 mpa - virado na obra 
	m³
	25,00
	
	
	

	07.03
	Construção de poço de visita,c/ tampão ferro
	un.
	10,00
	
	
	

	07.04
	Caixa de ligação em alvenaria rebocada C/ tampão ferro
	un.
	1,00
	
	
	

	08.
	Assentamentos
	

	08.01
	Assentamento de tubo de concreto , juntas de argamassa,                                diamentro 300mm
	m
	240,00
	
	
	

	08.02
	Assentamento de tubo de concreto PA1 armado, juntas de argamassa,   diamentro 500mm
	m
	33,00
	
	
	

	08.03
	Assentamento de tubo de concreto PA1 armado, juntas de argamassa,   diamentro 600mm
	m
	193,00
	
	
	

	08.04
	Assentamento de tubo de concreto  , juntas de argamassa, diâmetro 800mm
	m
	140,00
	
	
	

	09.
	Pavimentação
	

	09.01
	Recomposiçaõ de pavimentação bloquete sobre colchão areia com reaproveitamento.
	m²
	140,00
	
	
	

	09.02
	Recomposiçaõ de pavimentação asfaltica
	m²
	276,00
	
	
	

	TOTAL GERAL DA OBRA
	





____________________ , em ______ de __________________ de 2016



___________________________________________
Assinatura do representante legal
	Nome:
	RG.:

(CARIMBO DA EMPRESA)

OBS.: solicitamos a empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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