

ANEXO V – PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 074/2018 – TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2018
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRA DE MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS DO LOTEAMENTO DR. LUIZ RENNÓ MENDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.

[bookmark: _GoBack]
 (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	ITEM
	 
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTD.
	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI
	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI
	PREÇO TOTAL

	01.
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	
	

	01.01
	IIO-PLA-005
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALV. 3,00X1,50 MT
	UNID.
	1,00
	
	
	

	01.02
	IIO-TAP-026
	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO
	M 
	200,00
	
	
	

	01.03
	IIO-BAR-046
	BARRACÃO DE OBRA C/ SANITARIOS
	M²
	16,00
	
	
	

	02.
	 
	MOVIMENTO DE TERRA
	 
	 
	
	
	

	02.01
	TER-ESC-080
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA,1ª CATEGORIA,COM FUNDO DE 1,50 ATÉ 3,00 M C/ DESCARGA SOBRE CAMINHÃO
	M³
	2501,22
	
	
	

	02.02
	TER-API-010
	APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA
	M²
	2087,84
	
	
	

	02.03
	TER-REA-010
	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA
	M³
	1766,90
	
	
	

	02.04
	OBR-VIA-035
	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL DE CAMINHÃO DMT 400 A 600 M - BOTA FORA
	M³
	502,00
	
	
	

	03.
	 
	ESCORAMENTOS
	 
	 
	
	
	

	03.01
	TER-REC-010
	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO,COM PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA
	M²
	1151,00
	
	
	

	04.
	 
	DRENAGEM
	 
	 
	
	
	

	04.01
	DRE-BOC-010
	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE QUADRO,CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO PADRÃO MUNICIPAL, INCLUINDO CAVA E REATERRO
	UNID.
	95,00
	
	
	

	04.02
	DRE-POÇ-025
	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 800 MM
	UNID.
	20,00
	
	
	

	04.03
	DRE-POÇ-035
	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 1000 MM
	UNID.
	2,00
	
	
	

	04.04
	DRE-POÇ-045
	CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 1200 MM
	UNID.
	2,00
	
	
	

	04.05
	HID-CXS-070
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 60X60X100 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA
	UNID.
	5,00
	
	
	

	04.06
	HID-CXS-110
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 80X80X100 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA
	UNID.
	1,00
	
	
	

	04.07
	HID-CXS-145
	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 100X100X80 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA
	UNID.
	6,00
	
	
	

	05.
	 
	OBRAS DE CONTENÇÃO - DISSIPADOR
	 
	 
	
	
	

	05.01
	ENR-PED-005
	ENROCAMENTO MANUAL ARGAMASSADA  C/ FORNECIMENTO
	M³
	2,50
	
	
	

	05.02
	EST-COM-080
	CONCRETO ESTRUTURAL, fck 20MPA,  USINADO,  COM LANÇAMENTO
	M³
	6,00
	
	
	

	05.03
	ESC-FOR-015
	FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO DE 12 MM
	M²
	18,75
	
	
	

	05.04
	ARM-AÇO-005
	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO 50-A DE 10 MM
	KG
	539,00
	
	
	

	06.
	 
	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
	 
	 
	
	
	

	06.01
	FUN-LAS-010
	LASTRO DE BRITA 2,APILOADA MANUALMENTE -10 cm
	M³
	37,44
	
	
	

	06.02
	FUN-LAS-005
	LASTRO DE CONCRETO PARA BERÇO E ALA SIMPLES,FCK 15 MPA - VIRADO NA OBRA
	M³
	5,00
	
	
	

	07.
	 
	ASSENTAMENTOS
	 
	 
	
	
	

	07.01
	DRE-TUB-060
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 300 MM-PA1
	M
	1170,00
	
	
	

	07.02
	DRE-TUB-065
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 400 MM-PA1
	M
	515,00
	
	
	

	07.03
	DRE-TUB-070
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO,JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 500 MM-PA1
	M
	183,00
	
	
	

	07.04
	DRE-TUB-075
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO,JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 600 MM-PA1
	M
	452,00
	
	
	

	07.05
	DRE-TUB-080
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO,JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 800 MM - PA1
	M
	157,00
	
	
	

	07.06
	DRE-TUB-090
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO,JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 1000 MM - PA1
	M
	200,00
	
	
	

	TOTAL GERAL DA OBRA
	




___________________________________, ____de _______________de _______.

 
____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ



OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
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