(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 478/2019 – TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2019
TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

	EMPRESA:

	CNPJ:

	ENDEREÇO:

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	ITEM
	UNID.
	QTD.
	UNIT.
	TOTAL
	TOTAL COM BDI

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	SUBTOTAL
	1
	

	1.1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	74209/1
	M2
	4,00
	
	
	

	1.2
	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
	ED-50273
	M2
	2328,91
	
	
	

	1.3
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
	10775
	MES
	8,00
	
	
	

	1.4
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
	ED-50137
	UN
	1,00
	
	
	

	1.5
	ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 25 A 30 KW
	ED-49306
	U
	1,00
	
	
	

	1.6
	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA
	ED-50151
	U
	1,00
	
	
	

	1.7
	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA
	ED-50703
	M2
	2928,38
	
	
	

	2
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
	
	
	
	SUBTOTAL
	2
	

	2.1
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	93382
	M3
	146,65
	
	
	

	2.2
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	93358
	M3
	250,50
	
	
	

	2.3
	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000M
	RO-43886
	M3
	101,01
	
	
	

	3
	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES
	
	
	
	SUBTOTAL
	3
	

	3.1
	BLOCOS DE COROAMENTO
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
	ED-49798
	M3
	52,79
	
	
	

	3.1.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	1236,78
	
	
	

	3.1.3
	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	ED-49643
	M2
	134,08
	
	
	

	3.1.4
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
	ED-49812
	M3
	4,10
	
	
	

	3.2
	ESTACAS ESCAVADAS
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
	ED-49798
	M3
	116,69
	
	
	

	3.2.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	4100,01
	
	
	

	3.2.3
	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM
	ED-49753
	M
	1638,00
	
	
	

	3.2.4
	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM
	ED-49747
	M
	92,00
	
	
	

	3.3
	VIGAS BALDRAME
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
	ED-49798
	M3
	64,50
	
	
	

	3.3.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	5656,60
	
	
	

	3.3.3
	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	ED-49643
	M2
	337,07
	
	
	

	3.3.4
	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
	ED-50174
	M2
	839,50
	
	
	

	3.3.5
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
	ED-49812
	M3
	7,40
	
	
	

	3.4
	BASE DO RESERVATÓRIO*
	
	
	
	
	
	

	3.4.1
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
	ED-49798
	M3
	23,40
	
	
	

	3.4.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	704,52
	
	
	

	3.4.3
	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	ED-49643
	M2
	19,40
	
	
	

	3.4.4
	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM
	ED-49757
	M
	42,00
	
	
	

	3.5
	BASE DO MURO DE FECHAMENTO
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
	ED-49798
	M3
	18,12
	
	
	

	3.5.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	302,00
	
	
	

	3.5.3
	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	ED-49643
	M2
	50,33
	
	
	

	3.5.4
	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM
	ED-49747
	M
	302,00
	
	
	

	4
	SUPERESTRUTURA DE CONCRETO
	
	
	
	SUBTOTAL
	4
	

	4.1
	PILARES
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	ED-49643
	M2
	365,70
	
	
	

	4.1.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	9747,85
	
	
	

	4.1.3
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	ED-49638
	M3
	63,04
	
	
	

	4.2
	VIGAS
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
	ED-49643
	M2
	383,03
	
	
	

	4.2.2
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	5750,50
	
	
	

	4.2.3
	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	ED-49638
	M3
	72,60
	
	
	

	4.2.4
	DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES
	ED-49652
	M3
	71,70
	
	
	

	4.2.5
	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)
	ED-49650
	M3*MÊS
	430,20
	
	
	

	4.3
	LAJES
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
	ED-48298
	KG
	4751,10
	
	
	

	4.3.2
	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
	ED-50252
	M2
	1210,17
	
	
	

	4.3.3
	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA
	ED-50251
	M2
	1210,17
	
	
	

	5
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	
	
	
	SUBTOTAL
	5
	

	5.1
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89402
	M
	150,00
	
	
	

	5.1.2
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89447
	M
	135,30
	
	
	

	5.1.3
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89448
	M
	29,00
	
	
	

	5.1.4
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89449
	M
	110,00
	
	
	

	5.1.5
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89450
	M
	80,35
	
	
	

	5.1.6
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89451
	M
	91,30
	
	
	

	5.1.7
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89383
	UN
	63,00
	
	
	

	5.1.8
	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89596
	UN
	39,00
	
	
	

	5.1.9
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89362
	UN
	58,00
	
	
	

	5.1.10
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89413
	UN
	7,00
	
	
	

	5.1.11
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89497
	UN
	8,00
	
	
	

	5.1.12
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89501
	UN
	23,00
	
	
	

	5.1.13
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89505
	UN
	1,00
	
	
	

	5.1.14
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89513
	UN
	4,00
	
	
	

	5.1.15
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89400
	UN
	8,00
	
	
	

	5.1.16
	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89426
	UN
	3,00
	
	
	

	5.1.17
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89624
	UN
	6,00
	
	
	

	5.1.18
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89627
	UN
	5,00
	
	
	

	5.1.19
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89628
	UN
	1,00
	
	
	

	5.1.20
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
	818
	UN
	1,00
	
	
	

	5.1.21
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89629
	UN
	9,00
	
	
	

	5.1.22
	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
	823
	UN
	9,00
	
	
	

	5.1.23
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89395
	UN
	32,00
	
	
	

	5.1.24
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89623
	UN
	1,00
	
	
	

	5.1.25
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89625
	UN
	5,00
	
	
	

	5.1.26
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	89629
	UN
	2,00
	
	
	

	5.1.27
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	94497
	UN
	34,00
	
	
	

	5.1.28
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
	89985
	UN
	9,00
	
	
	

	5.1.29
	CASTELO D'ÁGUA 30.000 LITROS, COLUNA SECA 6M
	CT01 - HID
	Unidade
	1,00
	
	
	

	5.2
	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89711
	M
	119,40
	
	
	

	5.2.2
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89712
	M
	90,00
	
	
	

	5.2.3
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89713
	M
	112,50
	
	
	

	5.2.4
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89714
	M
	358,60
	
	
	

	5.2.5
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89849
	M
	53,00
	
	
	

	5.2.6
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	90711
	M
	45,00
	
	
	

	5.2.7
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	90712
	M
	33,00
	
	
	

	5.2.8
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
	90713
	M
	60,00
	
	
	

	5.2.9
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89726
	UN
	26,00
	
	
	

	5.2.10
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89732
	UN
	14,00
	
	
	

	5.2.11
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89739
	UN
	2,00
	
	
	

	5.2.12
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89724
	UN
	70,00
	
	
	

	5.2.13
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
	89801
	UN
	36,00
	
	
	

	5.2.14
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89737
	UN
	4,00
	
	
	

	5.2.15
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89744
	UN
	15,00
	
	
	

	5.2.16
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89783
	UN
	3,00
	
	
	

	5.2.17
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89785
	UN
	21,00
	
	
	

	5.2.18
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89795
	UN
	20,00
	
	
	

	5.2.19
	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
	38418
	UN
	2,00
	
	
	

	5.2.20
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
	C2 - HID
	UNIDADE
	16,00
	
	
	

	5.2.21
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
	C1 - HID
	m²
	13,00
	
	
	

	5.2.22
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
	C3 - HID
	UNIDADE
	3,00
	
	
	

	5.2.23
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89797
	UN
	8,00
	
	
	

	5.2.24
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89707
	UN
	7,00
	
	
	

	5.2.25
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89708
	UN
	10,00
	
	
	

	5.2.26
	CAIXA DE AREIA 60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO
	C4 - HID
	UNIDADE
	4,00
	
	
	

	5.2.27
	CAIXA DE AREIA 80X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO
	C5 - HID
	UNIDADE
	25,00
	
	
	

	5.2.28
	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	89710
	UN
	25,00
	
	
	

	5.2.29
	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
	39319
	UN
	7,00
	
	
	

	5.2.30
	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
	39320
	UN
	4,00
	
	
	

	5.2.31
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74166/1
	UN
	24,00
	
	
	

	5.2.32
	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018
	98109
	UN
	1,00
	
	
	

	5.2.33
	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL
	10541
	M
	254,20
	
	
	

	5.2.34
	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
	83623
	M
	254,20
	
	
	

	5.3
	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2"
	ED-50316
	U
	8,00
	
	
	

	5.3.2
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
	95470
	UN
	11,00
	
	
	

	5.3.3
	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
	99635
	UN
	11,00
	
	
	

	5.3.4
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86931
	UN
	8,00
	
	
	

	5.3.5
	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74234/1
	UN
	6,00
	
	
	

	5.3.6
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86904
	UN
	2,00
	
	
	

	5.3.7
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86901
	UN
	22,00
	
	
	

	5.3.8
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86906
	UN
	26,00
	
	
	

	5.3.9
	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
	95544
	UN
	3,00
	
	
	

	5.3.10
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	ED-48162
	UN
	18,00
	
	
	

	5.3.11
	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
	37401
	UN
	16,00
	
	
	

	5.3.12
	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
	95547
	UN
	20,00
	
	
	

	5.3.13
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86919
	UN
	1,00
	
	
	

	5.3.14
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86936
	UN
	8,00
	
	
	

	5.3.15
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86909
	UN
	10,00
	
	
	

	5.3.16
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86935
	UN
	5,00
	
	
	

	5.3.17
	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)
	11777
	UN
	2,00
	
	
	

	5.3.18
	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	9535
	UN
	9,00
	
	
	

	5.3.19
	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86916
	UN
	6,00
	
	
	

	5.3.20
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	86904
	UN
	2,00
	
	
	

	5.3.21
	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE
	C4642
	UM
	2,00
	
	
	

	5.3.20
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
	37400
	UN
	16,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	INSTALAÇÃO DE GÁS E COMBUSTÍVEL
	
	
	
	SUBTOTAL
	6
	

	6.1.1
	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X 5 CM, H = 2 M
	7167
	M2
	0,16
	
	
	

	6.1.2
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92688
	M
	2,04
	
	
	

	6.1.3
	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
	93101
	UN
	1,00
	
	
	

	6.1.4
	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
	39634
	M
	1,00
	
	
	

	6.1.5
	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
	ED-49627
	M3
	2,04
	
	
	

	6.1.6
	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO
	CT02-HID
	UM
	1,00
	
	
	

	6.1.7
	REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO
	CT03-HID
	UN
	1,00
	
	
	

	6.1.8
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)
	ED-50202
	U
	1,00
	
	
	

	6.1.9
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)
	ED-50202
	U
	1,00
	
	
	

	7
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO
	
	
	
	SUBTOTAL
	7
	

	7.1
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74131/7
	UN
	1,00
	
	
	

	7.1.2
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74131/6
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.3
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74131/5
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.4
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	83463
	UN
	6,00
	
	
	

	7.1.5
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	83371
	UN
	1,00
	
	
	

	7.1.6
	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 450/600A, CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-18
	ED-49207
	U
	1,00
	
	
	

	7.1.7
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93654
	UN
	17,00
	
	
	

	7.1.8
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93655
	UN
	37,00
	
	
	

	7.1.9
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93656
	UN
	8,00
	
	
	

	7.1.10
	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93663
	UN
	14,00
	
	
	

	7.1.11
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93670
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.12
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93671
	UN
	6,00
	
	
	

	7.1.13
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93672
	UN
	4,00
	
	
	

	7.1.14
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
	93673
	UN
	3,00
	
	
	

	7.1.15
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74130/5
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.16
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74130/7
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.17
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
	39465
	UN
	12,00
	
	
	

	7.1.18
	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
	39450
	UN
	10,00
	
	
	

	7.1.19
	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
	39451
	UN
	5,00
	
	
	

	7.1.20
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91834
	M
	1754,92
	
	
	

	7.1.21
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91836
	M
	768,25
	
	
	

	7.1.22
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91865
	M
	428,00
	
	
	

	7.1.23
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	93008
	M
	325,00
	
	
	

	7.1.24
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	93012
	M
	122,50
	
	
	

	7.1.25
	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017
	96561
	M2
	26,70
	
	
	

	7.1.26
	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017
	96561
	M2
	235,15
	
	
	

	7.1.27
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
	83446
	UN
	20,00
	
	
	

	7.1.28
	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	83371
	UN
	16,00
	
	
	

	7.1.29
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91941
	UN
	302,00
	
	
	

	7.1.30
	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91944
	UN
	13,00
	
	
	

	7.1.31
	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92866
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.32
	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92865
	UN
	161,00
	
	
	

	7.1.33
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91937
	UN
	22,00
	
	
	

	7.1.34
	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
	95805
	UN
	163,00
	
	
	

	7.1.35
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	93358
	M3
	47,00
	
	
	

	7.1.36
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91926
	M
	5077,00
	
	
	

	7.1.37
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91928
	M
	411,00
	
	
	

	7.1.38
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91930
	M
	782,00
	
	
	

	7.1.39
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91932
	M
	598,00
	
	
	

	7.1.40
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91934
	M
	50,00
	
	
	

	7.1.41
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92983
	M
	20,00
	
	
	

	7.1.42
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	93000
	M
	285,00
	
	
	

	7.1.43
	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
	98281
	M
	52,60
	
	
	

	7.1.44
	CABO TELEFÔNICO CCE-APL-50.2
	ED-48936
	M
	53,60
	
	
	

	7.1.45
	CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90%
	ED-48364
	M
	288,90
	
	
	

	7.1.46
	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN
	ED-48361
	U
	1,00
	
	
	

	7.1.47
	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6
	ED-48368
	U
	220,00
	
	
	

	7.1.48
	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"
	ED-48376
	CJ
	14,00
	
	
	

	7.1.49
	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"
	ED-48377
	CJ
	8,00
	
	
	

	7.1.50
	PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
	ED-48372
	CJ
	110,00
	
	
	

	7.1.51
	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO
	ED-48373
	CJ
	8,00
	
	
	

	7.1.52
	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)
	ED-48375
	UN
	8,00
	
	
	

	7.1.53
	CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6
	ED-48369
	CJ
	220,00
	
	
	

	7.1.54
	RACK 20U
	CT01 - ELE
	Unidade
	3,00
	
	
	

	7.1.55
	CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
	ED-49135
	M
	27,00
	
	
	

	7.1.56
	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS
	ED-49343
	U
	27,00
	
	
	

	7.1.57
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91996
	UN
	187,00
	
	
	

	7.1.58
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91997
	UN
	9,00
	
	
	

	7.1.59
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92008
	UN
	44,00
	
	
	

	7.1.60
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92008
	UN
	3,00
	
	
	

	7.1.61
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91953
	UN
	20,00
	
	
	

	7.1.62
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91959
	UN
	6,00
	
	
	

	7.1.63
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91967
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.64
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91955
	UN
	31,00
	
	
	

	7.1.65
	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	91961
	UN
	3,00
	
	
	

	7.1.66
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92023
	UN
	2,00
	
	
	

	7.1.67
	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
	38769
	UN
	82,00
	
	
	

	7.1.68
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	97586
	UN
	166,00
	
	
	

	7.1.69
	LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
	ED-13354
	UN
	9,00
	
	
	

	7.1.70
	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	74231/1
	UN
	4,00
	
	
	

	7.1.71
	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
	38769
	UN
	22,00
	
	
	

	7.1.72
	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	97601
	UN
	4,00
	
	
	

	7.1.73
	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M
	12388
	UN
	40,00
	
	
	

	7.1.74
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
	98307
	UN
	110,00
	
	
	

	7.1.75
	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H
	39839
	UN
	1,00
	
	
	

	7.1.76
	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H
	39842
	UN
	4,00
	
	
	

	8
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
	
	
	
	SUBTOTAL
	8
	

	8.1
	ELEMENTOS VAZADOS
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	73937/1
	M2
	24,72
	
	
	

	8.2
	ELEMENTOS VAZADOS
	
	
	
	
	
	

	8.2.1
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	87494
	M2
	2109,21
	
	
	

	8.2.2
	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
	93202
	M
	670,18
	
	
	

	8.2.3
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	93183
	M
	614,20
	
	
	

	8.2.4
	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
	93195
	M
	614,20
	
	
	

	8.2.5
	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
	79627
	M2
	47,41
	
	
	

	9
	ESQUADRIAS
	
	
	
	SUBTOTAL
	9
	

	9.1
	MADEIRA
	
	
	
	
	
	

	9.1.1
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	90843
	UN
	18,00
	
	
	

	9.1.2
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	90843
	UN
	7,00
	
	
	

	9.1.3
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	90843
	UN
	8,00
	
	
	

	9.1.4
	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 60 X 160 CM
	C1 - ARQ
	UNIDADE
	16,00
	
	
	

	9.1.5
	PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 80 X 160 CM
	C2 - ARQ
	UNIDADE
	6,00
	
	
	

	9.2
	FERRAGENS E ACESSÓRIOS
	
	
	
	
	
	

	9.2.1
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	ED-48163
	UN
	14,00
	
	
	

	9.2.2
	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO
	74046/2
	UN
	22,00
	
	
	

	9.2.3
	CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA 40x80cm
	CT01 - ARQ
	Unidade
	14,00
	
	
	

	9.3
	PORTAS DE ALUMÍNIO
	
	
	
	
	
	

	9.3.1
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	91341
	M2
	7,35
	
	
	

	9.3.2
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	C3 - ARQ
	UNIDADE
	2,00
	
	
	

	9.3.3
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	C4 - ARQ
	UNIDADE
	2,00
	
	
	

	9.4
	PORTAS DE ALUMÍNIO
	
	
	
	
	
	

	9.4.1
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	4,05
	
	
	

	9.4.2
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	3,60
	
	
	

	9.4.3
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	7,70
	
	
	

	9.4.4
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016
	94570
	M2
	7,70
	
	
	

	9.4.5
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	8,40
	
	
	

	9.4.6
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	10,35
	
	
	

	9.4.7
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	77,00
	
	
	

	9.4.8
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016
	94570
	M2
	1,80
	
	
	

	9.4.9
	JANELA DE ALUMÍNIO, COMO VENEZIANA FIXA 110X120CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS
	C1516
	M2
	2,64
	
	
	

	9.4.10
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016
	94570
	M2
	2,10
	
	
	

	9.4.11
	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016
	94570
	M2
	207,90
	
	
	

	9.4.12
	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
	94569
	M2
	1,87
	
	
	

	9.4.13
	TELA DE PROTEÇÃO DE POLIAMIDA
	CT02 - ARQ
	M2
	4,20
	
	
	

	9.5
	METÁLICAS
	
	
	
	
	
	

	9.5.1
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
	74100/1
	M2
	3,69
	
	
	

	9.5.2
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	91341
	M2
	3,51
	
	
	

	9.5.3
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	91341
	M2
	3,90
	
	
	

	9.5.4
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
	74100/1
	M2
	2,16
	
	
	

	9.5.5
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO
	74100/1
	M2
	5,40
	
	
	

	9.6
	GRADIL METÁLICO
	
	
	
	
	
	

	9.6.1
	GRADIL METÁLICO
	CT03-ARQ
	M
	375,00
	
	
	

	9.7
	VIDROS
	
	
	
	
	
	

	9.7.1
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	72118
	M2
	3,92
	
	
	

	9.7.2
	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
	85005
	M2
	8,00
	
	
	

	10
	COBERTURA
	
	
	
	SUBTOTAL
	10
	

	10.1
	TELHAS E ESTRUTURAS METÁLICAS
	
	
	
	
	
	

	10.1.1
	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
	ED-49669
	M2
	3097,06
	
	
	

	10.1.2
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	ED-48428
	M2
	360,88
	
	
	

	10.1.3
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	94443
	M2
	2810,09
	
	
	

	10.1.4
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	94231
	M
	82,60
	
	
	

	10.1.5
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	94221
	M
	213,02
	
	
	

	11
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	SUBTOTAL
	11
	

	11.1
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	87878
	M2
	5078,94
	
	
	

	11.2
	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	87881
	M2
	1530,15
	
	
	

	11.3
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	87792
	M2
	5051,94
	
	
	

	11.4
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	87543
	M2
	4047,10
	
	
	

	11.5
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
	87543
	M2
	1530,15
	
	
	

	11.6
	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
	100475
	M3
	491,85
	
	
	

	11.7
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
	87273
	M2
	990,77
	
	
	

	11.8
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR AZUL
	C6-ARQ
	M2
	6,99
	
	
	

	11.9
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR VERMELHA
	C7-ARQ
	M2
	7,40
	
	
	

	11.10
	RODA-MEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA
	C5-ARQ
	M
	558,42
	
	
	

	11.11
	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM
	ED-50997
	M2
	30,73
	
	
	

	12
	SISTEMAS DE PISOS
	
	
	
	SUBTOTAL
	12
	

	12.1
	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
	
	
	
	
	
	

	12.1.1
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
	87630
	M2
	2212,71
	
	
	

	12.1.2
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
	98680
	M2
	2212,71
	
	
	

	12.1.3
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	87251
	M2
	178,45
	
	
	

	12.1.4
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
	87251
	M2
	993,79
	
	
	

	12.1.5
	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	ED-50629
	M2
	130,05
	
	
	

	12.1.6
	PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ MOLDADES - 5MPa
	C4624
	M2
	5,58
	
	
	

	12.1.7
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
	84191
	M2
	1035,97
	
	
	

	12.1.8
	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=*2,0* CM
	20232
	M
	30,90
	
	
	

	12.2
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	
	
	
	
	
	

	12.2.1
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
	94996
	M2
	546,04
	
	
	

	12.2.2
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
	94963
	M3
	63,05
	
	
	

	12.2.3
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCOEM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
	94263
	M
	241,96
	
	
	

	12.2.4
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM
	88549
	M3
	16,38
	
	
	

	12.2.5
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
	92396
	M2
	947,78
	
	
	

	13
	PINTURAS E ACABAMENTOS
	
	
	
	SUBTOTAL
	13
	

	13.1
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	96132
	M2
	1280,86
	
	
	

	13.2
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	96132
	M2
	1558,13
	
	
	

	13.3
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	88489
	M2
	4047,10
	
	
	

	13.4
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	88486
	M2
	1531,13
	
	
	

	13.5
	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
	74065/1
	M2
	55,84
	
	
	

	13.6
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
	73924/2
	M2
	16,20
	
	
	

	13.7
	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
	74065/1
	M2
	228,00
	
	
	

	14
	INCÊNDIO E SPDA
	
	
	
	SUBTOTAL
	14
	

	14.1
	COMBATE A INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	

	14.1.1
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
	ED-50193
	U
	13,00
	
	
	

	14.1.2
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	97599
	UN
	52,00
	
	
	

	14.1.3
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)
	ED-50201
	U
	24,00
	
	
	

	14.1.4
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM
	ED-50199
	U
	13,00
	
	
	

	14.1.5
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM
	ED-50200
	U
	33,00
	
	
	

	14.1.6
	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)
	ED-50205
	U
	1,00
	
	
	

	14.1.7
	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017
	96765
	UN
	9,00
	
	
	

	14.1.8
	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA
	71516
	UN
	9,00
	
	
	

	14.1.9
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92367
	M
	276,87
	
	
	

	14.1.10
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	94500
	UN
	2,00
	
	
	

	14.1.11
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
	99625
	UN
	1,00
	
	
	

	14.1.12
	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM
	83633
	UN
	1,00
	
	
	

	14.1.13
	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	84798
	UN
	1,00
	
	
	

	14.1.14
	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
	94473
	UN
	42,00
	
	
	

	14.1.15
	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	92642
	UN
	10,00
	
	
	

	14.1.16
	BOTOEIRA LIGA E DESLIGA BOMBA DE INCÊNDIO - RM
	CT02 - INC
	UM
	9,00
	
	
	

	14.1.17
	SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V
	ED-50187
	U
	9,00
	
	
	

	14.1.18
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE 1125 INTELBRAS
	CT01 - INC
	UM
	1,00
	
	
	

	14.1.19
	MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI
	ED-50198
	U
	1,00
	
	
	

	14.1.20
	PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI
	ED-50185
	U
	1,00
	
	
	

	14.1.21
	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	ED-50180
	UN
	9,00
	
	
	

	14.1.22
	PAINEL BOMBA DE INCÊNDIO ESTRELA TRIANGULO WEG 10CV 220V
	CT03 - INC
	UM
	1,00
	
	
	

	14.1.23
	MOTOBOMBA DE INCÊNDIO 10 CV TRIFÁSICA ECS-1000 IN ELETROPLAS
	CT04 - INC
	UM
	1,00
	
	
	

	14.2
	SPDA
	
	
	
	
	
	

	14.2.1
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	96989
	UN
	1,00
	
	
	

	14.2.2
	ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO
	26
	KG
	24,68
	
	
	

	14.2.3
	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM²
	ED-51048
	U
	40,00
	
	
	

	14.2.4
	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI
	ED-51054
	U
	1,00
	
	
	

	14.2.5
	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	96985
	UN
	40,00
	
	
	

	14.2.6
	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	96973
	M
	920,00
	
	
	

	14.2.7
	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
	96974
	M
	886,00
	
	
	

	14.2.8
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
	98111
	UN
	39,00
	
	
	

	14.2.9
	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA
	ED-49147
	U
	34,00
	
	
	

	15
	LIMPEZA
	
	
	
	SUBTOTAL
	15
	

	15.1
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	ED-50266
	M2
	2928,38
	
	
	

	

	
	TOTAL
	
	



___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________
ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DO CNPJ

[bookmark: _GoBack]OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).
